Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа села Даттах имени Г.А. Дакалова»

Паспорт 
учебного кабинета
 

1. Назначение учебного кабинета _кабинет математики и физики
2. Ф.И.О. заведующего кабинетом: Калаганова Д.К.
3. Класс, ответственный за кабинет : 11, 6
4. Параллели, для которых оборудован кабинет:  5-11
5. Площадь кабинета: 44,8 м²
6. Число посадочных мест:  18
с. Даттах
2026 – 2027 уч. год
План кабинета физики












ОПИСЬ
имущества кабинета математики
	№ п/п
	Наименование имущества
	Количество

	1
	Учительский стол
	1

	2
	Учительский стул
	1

	3
	Стол ученический обычный
	9

	4
	Стулья ученические
	18

	5
	Шкафы
	6

	7
	Классная доска (магнитная, двухстворчатая)
	1

	8
	Жалюзи
	4,5 м

	9
	Мультимедийная доска 
	1


УЧЕБНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
кабинета  на 2024 – 2025 уч. год
	I смена

	
	Понедельник
	Вторник
	Среда
	Четверг
	Пятница

	Урок
	Учитель/класс
	Учитель/класс
	Учитель/класс
	Учитель/класс
	Учитель/класс

	1
	Эциева И.С.

10
	Эциева И.С.

10
	Витаева Т.А.

10
	Эциева И.С.

10
	Осуруева З.В.
10

	2
	Эциева И.С.

10
	Эциева И.С.

10
	Закарлаева Д.Х.

10
	Эциева И.С.

10
	Гиргиева Л.Т.

10

	3
	Эциева И.С.

10
	Калаганова Д.К. 

10
	Калаганова Д.К. 

10
	Гиргиева Р.М.

10
	Гиргиева Р.М.

10

	4
	Калаганова Д.К. 

10
	Калаганова Д.К. 

10
	Калаганова Д.К. 

10
	Сарсинбеева К.Н.

10
	Гиргиева Р.М.

10

	5
	Калаганова Д.К. 

10
	Гиргиева Р.М.

10
	Гиргиева Р.М.

10
	Эльбиева Б.А.

10
	Сарсинбеева К.Н.

10

	6
	Гиргиева Л.Т.

10
	Закарлаева Д.Х.

10
	Витаева Т.А.

10
	Гиргиева Л.Т.

10
	Калаганова Д.К. 

10

	II смена

	1
	Сайдуллаева М.Ю.
6
	Сутбаева А.С. 

6
	Сутбаева А.С. 

6
	Сайдуллаева М.Ю.

6
	Осуруева З.В.

6

	2
	Сутбаева А.С. 
6
	Сутбаева А.С. 

6
	Эльбиева Б.А.

6
	-
	Осуруева З.В.

6

	3
	Гиргиева Л.Т.

6
	Калаганова Д.К. 

6
	Калаганова Д.К. 

6
	Сутбаева А.С. 

6
	Калаганова Д.К. 

6

	4
	Осуруева З.В.

6
	Осуруева З.В.

6
	Витаева Т.А.

6
	Гиргиева Л.Т.

6
	Гиргиева Р.М.

6

	5
	Сарсинбеева К.Н.

6
	Осуруева З.В.

6
	Сарсинбеева К.Н.

6
	Калаганова Д.К. 

6
	Гиргиева Р.М.

6

	6
	Калаганова Д.К. 

6
	Сарсинбеева К.Н.

6
	Сутбаева А.С. 

6
	Сутбаева А.С. 

6
	Сутбаева А.С. 

6

	7
	Сарсинбеева К.Н.

6
	
	
	Гиргиева Р.М.

6
	


  


Учебно-методическая и справочная литература
1. Справочники и учебники 
	№ п/п
	Название
	Автор
	Издательство
	Год издания
	Количество

	1
	Геометрия 7-9 кл.
	Погорелов А.В.
	М.: Просвещение
	2022
	1

	2
	Геометрия 7-9 кл.
	Атанасян Л. С.
	М.: Просвещение
	2014
	1

	3
	Алгебра 9 кл.
	Макарычев Ю.Н.
	М.: Просвещение
	2016
	1

	4
	Алгебра 8 кл.
	Макарычев Ю.Н.
	М.: Просвещение
	2016
	1

	5
	Алгебра 7 кл.
	Макарычев Ю.Н.
	М.: Просвещение
	2024
	1

	6
	Математика 6 класс
	Виленкин Н.Я.
	М.: Просвещение
	2012
	1

	7
	Математика 6 класс
	Никольский С.М.
	М.: Просвещение
	2017
	1

	8
	Алгебра и начала математического анализа 10-11 кл.
	Алимов Ш.А.
	М.: Просвещение
	2019
	1

	9
	Геометрия 10-11 кл.
	Погорелов А.В.
	М.: Просвещение
	2014
	1

	10
	Физика. 7 кл
	А.В.Перышкин
	М.: Просвещение
	2023
	1

	11
	Физика. 9 кл
	А.В.Перышкин
	М.: Просвещение
	2017
	1

	12
	Физика. 10 кл
	Г.Я. Мякишев
	М.: «Просвещение»
	2021
	1

	13
	Физика. 11 кл
	Г.Я. Мякишев
	М.: «Просвещение»
	2021
	1

	14
	Вероятность и статистика часть 1

7-9 кл
	Высоцкий И.Р., Ященко И.В.
	М.: «Просвещение»
	2023
	14

	15
	Вероятность и статистика часть 2

7-9 кл
	Высоцкий И.Р., Ященко И.В.
	М.: «Просвещение»
	2023
	14


2.Таблицы.

	№
	Наименование
	Год издания
	Кол-во



	1. 
	Комплект таблиц по математике 5,6 класс
	2017
	2

	2. 
	Комплект таблиц по алгебре 7 класс
	2017
	1

	3. 
	Комплект таблиц по алгебре 8 класс
	2017
	1

	4. 
	Комплект таблиц по алгебре 9 класс
	2017
	1

	5. 
	Комплект таблиц по геометрии 8 класс
	2017
	1

	6. 
	Комплект таблиц по геометрии 7 класс
	2017
	1

	7. 
	Комплект таблиц по геометрии 9 класс
	2017
	1

	8. 
	Комплект таблиц по физике 7 класс
	2017
	1

	9. 
	Комплект таблиц по физике 8 класс
	2017
	1

	10. 
	Комплект таблиц по физике 9 класс
	2017
	1


3. Стенды

	№
	Наименование
	Год издания
	Кол-во

	1.
	Международная система единиц (СИ)
	2017
	1

	2.
	Формулы по математике и портреты великих математиков
	2017
	1

	3.
	Физические величины, фундаментальные константы
	2017
	1

	4.
	Подготовка к ГИА 9 и 11
	2017
	1

	5.
	Классный угол
	2017
	2


4. Виртуальные лаборатории

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: 

	№
	наименование

	1
	http://www.virtulab.net/ Виртуальная образовательная лаборатория

	2
	     http://interneturok.ru/   Интернет уроки онлайн



	3
	Тестирование online: 5 - 11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 



	4
	Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 



	5
	http://teacher.fio.ru. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет



	6
	Тестирование online: 5 - 11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 




                                            Чертёжные инструменты и модели.

	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.
	Транспортир  
	2

	2.
	Циркуль для классной доски 
	1

	3.
	Набор геометрических тел
	1


 

                                                      Тематические папки
· Рабочие программы (5 -11  кл)

· Фонд оценочных средств (6 -11 кл.)

· Я сдам ОГЭ (9 кл)

· Я сдам ЕГЭ (11 кл)

 
Правила пользования учебным кабинетом.
1. Учебный кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий.

2. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии преподавателя.

3. Учащиеся занимают только закрепленные за ними рабочие места.

4. Кабинет должны проветривать каждую перемену.

5. Учащиеся соблюдают чистоту и порядок в кабинете.

6. Учитель должен организовать уборку кабинета по окончании занятий в нем.

 
Перечень учебного оборудования по физике 

Перечни учебного оборудования составлены на основе стандарта физического образования и базисной программы по физике для общеобразовательных учреждений. 

Перечни включают минимальные составы комплектов учебного оборудования и учебно-наглядных пособий, необходимых и достаточных для оснащения ими кабинета физики и изучения курса физики базового уровня на экспериментальной основе. Перечни определяют номенклатуру отдельных средств обучения и их комплектов, необходимых для проведения демонстрационных опытов и лабораторно-практических работ, предусмотренных программой. 

В перечнях пособия сгруппированы в комплекты оборудования общего назначения и комплекты по видам средств обучения: демонстрационные и лабораторные приборы по разделам курса физики, модели, печатные пособия, экранно-звуковые средства обучения. 

Перечни включают в себя как новые средства обучения, так и наиболее оправдавшие себя в практике преподавания физики средства обучения, созданные в предшествующие годы и имеющиеся в кабинетах физики многих школ. 

Наименования и комплектации отдельных средств обучения, включенных в перечни, могут не совпадать с наименованиями и составами некоторых вновь создаваемых средств обучения из-за производства их разными предприятиями с разными технологическими возможностями. Такие средства обучения могут быть использованы в учебном процессе, если они по содержанию аналогичны средствам обучения, перечисленным в перечнях, обеспечивают проведение учебного эксперимента в соответствии с базисной программой. В этом отношении перечни являются открытой системой, они могут совершенствоваться, из них могут исключаться отдельные пособия и включаться вновь разработанные, соответствующие содержанию, целям и задачам обучения физике. 

В перечни не включены технические средства обучения, так как они относятся к общешкольному оборудованию и включены в отдельные перечни. В состав оборудования кабинета физики следует включить такие технические средства обучения, как проектор телевизор, видеомагнитофон и компьютер. 

Количество учебного оборудования в перечнях указано в расчете на один кабинет физики наполняемостью - 30 человек. В школах, имеющих два и более кабинетов физики, соответственно увеличивается количество учебного оборудования. При меньшей или большей наполняемости классов, оборудование для фронтальных лабораторных работ приобретается из расчета не менее одного экземпляра (набора, комплекта) на двоих учащихся. 
	Инвентарн ый номер  
	Наименование УО  
	Кол.  
	Примечание  

	ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПРИБОРОВ  

1.1. Комплект демонстрационных приборов по механике  

	00000001
	Барометр-анероид школьный БР-52 
	1 ш.  
	Предназначен для измерения атмосферного давления в пределах от 720 до 780 мм рт. ст. Кроме мм. рт. столба шкала прибора оцифрована в Паскалях.  

	
	Динамометр демонстрационный 

(учебный)  
	2 к.  
	В комплект входят: два динамометра в круглых металлических корпусах с циферблатом диаметром 2 см, Максимальная нагрузка 5 Н, цена деления шкалы 1 Н. Предназначен для демонстрации опытов по механике: сложение и разложение сил; определение реакции опор на балку, лежащую на двух опорах; закон Архимеда; условия равновесия рычагов и др. 

	
	
	
	

	00000002
	Комплект приборов для изучения вращательного движения  
	1 к  
	Предназначен для демонстрации криволинейного движения, направления скорости при движении по окружности. 

	00000003
	Манометр открытый демонстрационный  
	1 ш.  
	Предназначен для демонстрации принципа действия открытого манометра и наблюдения изменения давлений до 400 мм вод. столба выше и ниже атмосферного. Прибор состоит из U-образной стеклянной трубки и круглой пластмассовой подставки. Высота трубки 48 см, диаметр 3,5-4,5 мм.  

	00000004  
	Манометр металлический 
	1 ш.  
	Предназначен для измерения давления жидкостей и газов. Стрелка указатель соединена манометра с согнутой в форме дуги трубкой. При повышении давления внутри трубки она распрямляется, и стрелка-указатель поворачивается. 

	00000005
	Прибор для демонстрации атмосферного давления  
	1 ш.  
	Состоит из двух полушариев с ручками. На одном из них закреплен ниппель с краном.  

	 
	Прибор для демонстрации невесомости  
	1 ш.  
	Прибор выполнен в виде легкого шара из полупрозрачного материала, внутри которого размещены: гальванический элемент, лампочка накаливания, контакты пружинчатые и грузик на ниточке.  

	 
	Прибор для демонстрации давления в 
	1 ш.  
	Состоит из капсулы в виде плоской круглой коробочки, шарнирно связанной со стержнем. С одной стороны капсула натянута тонкой резиновой 


	
	жидкости  
	
	

	 
	Рычаг 

демонстрационный  
	1 ш.  
	Состоит из деревянной линейки, двух винтов с уравновешивающими грузами, 4-х крючков и оси с гайкой. Длина линейки 100 см.  

	 
	Сосуды сообщающиеся  
	3 ш.  
	Состоят из набора сосудов разной формы и диаметра и подставки. Все сосуды соединены между собой одной горизонтальной трубкой с отростком для установки прибора в подставке. Высота трубок 160 мм, расстояние между соседними трубками 10 мм.  

	 
	Стакан отливной  
	2 ш.  
	Предназначен для демонстрации приема измерения 

объема твердых тел, когда тела не входят в измерительный цилиндр.  

	0000006
	Стробоскоп  
	1 ш.  
	Предназначен для получения световых вспышек с целью измерения стробоскопическим методом частоты периодически повторяющихся движений тел. Прибор переносной, питаться от сети переменного тока напряжением 220 В. Частота следования вспышек от 10 до 150 Гц.  


	00000007
	Трубка Ньютона  
	1 ш  
	Предназначена для демонстрации одновременного падения тел разной массы в разреженном воздухе. Трубка изготовлена из толстого прозрачного стекла диаметром 6 см и длиной 120 см. Один конец трубки закрыт. На другом конце трубки закреплена пластмассовая оправа с краном. Внутри трубки находятся: птичье перо, кусок пробки и свинцовая дробинка.  

	0000008
	Шар Паскаля  
	1 ш.  
	Предназначен для демонстрации равномерной передачи давления, производимого на жидкость или газ в закрытом сосуде, и подъема жидкости за поршнем под влиянием атмосферного давления. Прибор представляет собой пластмассовый сосуд с 

	
	
	
	

	0000009
	
	
	поршнем и полый шар, по всей сферической поверхности которого имеются отверстия одинакового диаметра (1 мм). Шар плотно насаживается на патрубок сосуда с поршнем. 

	00000010 
	Маятник Максвелла 
	1 ш. 
	Маятник Максвелла предназначен для проведения демонстрационных экспериментов при изучении раздела "Механика" курса физики средней общеобразовательной школы. Прибор состоит из маятника, нити и стержня подвеса. Маятник представляет собой металлический диск, который жестко насажен на ось. На поверхности диска наклеены метки в виде цветных секторов, 


	
	
	
	позволяющие наблюдать за быстротой вращения диска. На концах оси имеются отверстия для закрепления нитей подвеса. Стержень подвеса снабжен двумя винтами для удержания двух нитей подвеса на определенном расстоянии друг от друга. 

	1.2. Комплект демонстрационных приборов по механическим колебаниям и волнам  

	00000011 
	Ванна волновая 
	1 ш.  
	Набор входит в систему учебного оборудования L- микро и служит для изучения волновых процессов на примере капиллярных волн на поверхности воды. Набор позволяет проиллюстрировать законы распространения и отражения волн, образование вторичных волн( Принцип Гюйгенса), эффекты 


	
	
	
	дифракции и интерференции, получить стоячие волны при постановке демонстрационных экспериментов. 

	00000012
	Генератор звуковой частоты 

(U=7-12 V, 

I=500mA) 
	1 ш. 
	Является источником электрических сигналов синусоидальной, треугольной и прямоугольной формы. Диапазон генерируемых частот регулируется плавно в интервале от 20 до 100000 Гц. Прибор снабжен цифровым табло и регулятором напряжения выходного сигнала. 

	00000013
	Груз наборный на 

1 кг  
	1 ш.  
	Грузы изготовлены из железа в форме дисков диаметром 50 мм. В центре основного нижнего груза укреплен стержень с крючком. На стержень столбиком надеваются другие грузы, имеющие в центре круглое отверстие и радиальный вырез.  

	00000014
	Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком  
	1 к.  
	В комплекте 2 одинаковых камертона на резонирующих ящиках, один молоточек и одна насадка. Насадка может быть укреплена на одну из ветвей камертона. Оба камертона настроены на частоту 440 Гц ("ля").  

	 
	Набор из пяти шариков  
	1 н.  
	Набор предназначен для моделирования маятников разной и равной массы, которые служат для демонстрации зависимости периода колебания от длины маятника, ускорения силы тяжести и независимости от его массы и амплитуды колебания, явления механического резонанса. Моделирование маятников производится на штативе универсальном физическом. Каждый шарик имеет отверстие для закрепления нити. Набор состоит из  шарика металлического диаметром; 13 мм - 2 шт.; шарика металлического диаметром; 19 мм - 1 шт.; шарика пластмассового диаметром; 19 мм - 1 шт. шарика пластмассового диаметром; 26 мм - 1 шт.; мотка нити - 1 шт. 

	00000015
	Прибор для демонстрации колебательных процессов  
	1 ш. 
	Прибор предназначен для демонстрации колебательных процессов и позволяет провести следующие опыты: свободные колебания горизонтального пружинного маятника, энергия свободных колебаний, движение по инерции, упругий и неупругий удар, равномерное прямолинейное движение – движение с постоянной скоростью и многие другие. Прибор состоит из основания с полой прямоугольной призмой, на гранях которой имеются ряды равноудаленных друг от друга маленьких отверстий. На торце призмы 


	
	
	
	установлен штуцер для присоединения эластичного шланга, через который подается воздух от воздуходувки, пылесоса в режиме нагнетания, от ручного насоса с ресивером (компенсационной емкостью). Над призмой прибора установлена горизонтальная шкала “10 – 0 – 10” с оцифровкой через 20 мм. На гранях призмы находится пластмассовая каретка с вертикальным стержнем для надевания на него металлического груза, если необходимо изменить массу каретки. К каретке закреплена пружина, второй конец которой закреплен к стойке. Габариты прибора – 

300х100х100 мм. Масса прибора – не более 0,3 кг. 

Жесткость пружины – 0,6Н/м. 

	 00000014
	Машина волновая 
	 
	Предназначена для демонстрации колебательных и волновых движений при изучении темы “Колебания и волны” по курсу физики. 

Шарики приводятся в движение двумя системами нитей, одна из которых предназначена для получения картины поперечных волн, другая - продольных. 

	1.3. Комплект демонстрационных приборов по молекулярной физике и термодинамике  

	00000015
	Прибор для изучения газовых законов  
	1 ш.  
	Прибор состоит из металлического закрытого гофрированного цилиндра и соединенного с ним резиновым шлангом манометра. Прибор снабжен винтом для растягивания или сжатия цилиндра и шкалой для измерения объема воздуха в цилиндре.  


	 
	Термометр демонстрационный жидкостный  
	1 ш.  
	Предназначен для ознакомления с устройством и принципом работы термометра, а также для измерения температуры воздуха в классе. Состоит из стеклянного баллона, соединенный с капиллярной трубкой, запаянной сверху. Трубка прикреплена к 


	
	
	
	рейке, на которой нанесена шкала от -10 до +104ЏС и от263К до 373К. Цена деления шкалы 1ЏС (10 мм).  

	 
	Трубки капиллярные  
	1 ш.  
	Предназначены для демонстрации в проекции на экран капиллярных явлений в трубках разного диаметра. Прибор состоит из набора стеклянных сообщающихся сосудов разного диаметра и общей пластмассовой подставки. Предназначен для демонстрации явления капиллярности жидкости в трубках различного диаметра при изучении курса физики. 

	 
	Цилиндры свинцовые со стругом  
	1 к.  
	Прибор предназначен для демонстрации молекулярного сцепления, возникающего при сдавливании чистых поверхностей двух кусков свинца. В комплект входит два цилиндра, струг и направляющая трубка. Высота свинцовых цилиндров 97 мм, диаметр 20 мм.  


	1.4. Комплект демонстрационных приборов по электричеству  

	
	Переключатель двухполюсной демонстрационный 
	2 ш.  
	Предназначен для замыкания, размыкания и переключения электрических цепей в демонстрационных установках.  

	 
	Прибор для демонстрации взаимодействия электрических токов  
	1 ш. 
	Предназначен для демонстрации взаимодействия электрических токов, текущих в одном и противоположных направлениях, при изучении электрических явлений. 

	00000014
	Конденсатор переменной емкости  
	1 ш.  
	Предназначен для ознакомления с устройством радиотехнического конденсатора. Состоит из 10 полукруглых неподвижных пластин статора, 9 подвижных пластин ротора, закрепленных на оси с рукояткой. Максимальная емкость конденсатора 800 пФ.  

	 
	Магниты полосовые  
	4 ш  
	Магниты предназначены для демонстрации свойств постоянных магнитов и проведения ряда опытов по электромагнетизму. Длина каждого магнита 200 мм, сечение 20х7 мм. Расстояние (просвет) между 

	
	
	
	

	 
	Магнит дугообразный демонстрационный 
	2 ш.  
	ветвями дугообразного магнита не менее 42 мм. Северный полюс каждого магнита окрашен в синий цвет, южный - в красный.  


	00000015
	Машина электрофорная малая 
	1 ш.  
	Предназначена для получения больших зарядов и высоких разностей потенциалов при проведении демонстрационных опытов по электростатике. Состоит из двух дисков, двух лейденских банок, гребешков, щеток, разрядников и подставки. Длина искры между разрядниками 50 мм.  

	00000016
	Маятники электростатически

е  
	2 ш.  
	Предназначены для обнаружения электрических зарядов и демонстрации взаимодействия одноименных и разноименных зарядов. Каждый прибор состоит из изогнутого на концах металлического стержня, пробки с нитью и гильзы из станиоля. Длина гильзы 45 мм, длина нити 300 мм.  

	00000017 
	Набор демонстрационный 

Электричество 1 «Постоянный электрический ток» 
	1 ш. 
	Набор входит в систему учебного оборудования L- микро и предназначен для демонстрации закономерностей, изучаемых по теме «Постоянный электрический ток», построение электрических цепей и проведение простейших измерений. 

	00000018 
	Набор демонстрационный Электричество 2 «Электрический ток в 

полупроводниках» 
	1 ш. 
	Набор входит в систему учебного оборудования L- микро и предназначен для демонстрации основных закономерностей, изучаемых по теме 

«Электрический ток в полупроводниках». 

	00000019  
	Набор полупроводниковы х приборов  
	1 н.  
	Предназначен для демонстрации свойств полупроводниковых приборов.  


	 
	Палочка из стекла  
	1 ш.  
	Палочки предназначены для электризации тел и получения положительных и отрицательных зарядов при проведении демонстрационных опытов по 

	
	
	
	

	 
	Палочка из эбонита  
	1 ш.  
	электростатике. Длина каждой палочки 200 мм, диаметр 18 мм.  

	00000020
	Реостат РПШ-0,6  
	1 ш.  
	Реостаты предназначены для плавного изменения сопротивления проволочных резисторов при проведении демонстрационных опытов по электродинамике. Габаритные размеры каждого реостата 352х98х157 мм, масса не более 2,4 кг.  

	00000021 
	Реостат РПШ-1  
	1 ш.  
	

	00000022 
	Реостат РПШ-2  
	1 ш.  
	

	 
	 
 
	Марка  
	R, Ом  
	I, А  

	
	
	РПШ-

0,6  
	500 20%  
	0,6  

	
	
	РПШ-1  
	200 20%  
	1  


	 
 
 
	РПШ-2  
	100 20%  
	2  

	
	РПШ-5  
	15 20%  
	5  

	 
	Стрелки магнитные на штативах  
	2 ш.  
	Предназначены для обнаружения магнитного поля и определения его направления. Каждый прибор состоит из подставки со стержнем и магнитной стрелки. На стержне закреплена игла, а на середине стрелки запрессовано латунное гнездо с подпятником. Полюсы стрелок окрашены в синий и красный цвет.  

	 
	Султаны электрические 

(шелк) 
	2 ш.  
	Предназначены для демонстрации взаимодействия тел, заряженных одноименными и разноименными электрическими зарядами, расположения силовых линий электрических полей одного и двух точечных зарядов при изучении электростатики. Каждый султан состоит из металлического стержня и легких бумажных полосок. Длина стержня 230 мм, бумажных полосок 150 мм.  

	00000023
	Трансформатор универсальный  
	1 ш.  
	Предназначен для демонстрации устройства и работы трансформатора и для проведения ряда опытов по электродинамике. Состоит из сердечника, катушки на 220 В, катушки на 2х6 В и принадлежностей (маятник с двумя сменными пластинками, катушка плоская с лампочкой, кольцо медное, кольцо алюминиевое).  

	 
	Штативы изолирующие  
	3 к.  
	Предназначены для электрической изоляции приборов от утечки электрических зарядов при проведении опытов. Каждый штатив состоит из стойки длиной 290 мм и подставки. Верхняя, средняя и нижняя часть – из стали.  


	00000024  
	Электроскоп демонстрационный  
	1 ш.  
	Предназначен для демонстрации устройства и принципа работы простейшего электроскопа.  


	
	
	
	Электроскоп представляет собой легкий лепесток из станиоли, подвешенный к металлическому стержню. Прибор помещен в прозрачный пластмассовый корпус и снабжен шкалой для определения величины заряда. 

	00000025
	Тангенсгальванометр 
	1 ш. 
	Набор «Магнитное поле Земли» предназначен для определения горизонтальной составляющей магнитного поля Земли. Прибор представляет собой катушку диаметром 0.21 м, содержащую 6 витков изолированного провода. В центре катушки на горизонтальной площадке расположена магнитная стрелка. Стрелка находится в корпусе, на котором имеется шкала для отсчета угла поворота. Корпус закреплен так, что линия 0-1800 шкалы совпадает с плоскостью катушки. Для того чтобы не искажать измеряемое магнитное поле, штатив прибора изготовлен из немагнитных материалов. Назначение прибора: Изучение закона Био-Савара-Лапласа и его применение для случая магнитного поля кругового тока; Знакомство с современными представлениями о магнитном поле Земли; Экспериментальное определение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли. 

	00000026
	Звонок электрический демонстрационный 
	1 ш. 
	Звонок электрический демонстрационный предназначен для демонстрации устройства и принципа действия электрического звонка, а также может служить источником звука при демонстрации ослабления звука в разреженном воздухе. Напряжение постоянного тока для питания – 4-6 вольт, Габаритные размеры – 80*100*220 мм, Масса, не более – 0,25 кг. Звонок смонтирован на пластмассовой панели. Для регулировки амплитуды колебания ударника звонка предусмотрен винт с контргайкой. Панель со звонком закреплена на подставке. 

	 
	Комплект проводов соединительных демонстрационных 
	1 к. 
	Набор соединительных проводов предназначен для использования на лабораторных работах и практических занятиях при составлении электрических цепей. Провод имеет сечение 1-1,5 мм и находится в прочной, гибкой изоляции. Концы проводов оформлены штекерами. Максимально допустимый ток 4 А. 

	00000027
	Набор для демонстрации спектров электрических полей 
	1 ш. 
	Набор для демонстрации электрических полей предназначен для демонстрации картин 

распределения силовых линий электростатического поля, возникающего вокруг заряженных тел различной конфигурации. Набор обеспечивает выполнение 5 демонстрационных экспериментов по следующей тематике: свойства силовых линий электростатического поля; электрическое поле заряженного проводника; электрическое поле двух заряженных проводников; однородное и неоднородное электрическое поле; эквипотенциальные поверхности электрического поля.  

	00000028
	Мультиметр демонстрационный цифровой 
	1 ш. 
	Предназначен для измерения электрических величин при проведении лабораторных и практических работ по физике. 

Представляет собой преобразователь аналогового сигнала в цифровой код с цифровой индексацией измеряемой величины на жидкокристаллическом 3,5-разрадном дисплее. Выбор видов и диапазонов измерения производится переключателем. Минимальные требования к техническим характеристикам прибора: 

· измерение напряжения постоянного и переменного тока в диапазоне не уже 0 – 500 В; 

· измерение силы постоянного и переменного тока в диапазоне не уже 0,1 мА – 5А; 

· измерение сопротивления в диапазоне не уже 0,1 

Ом – 10 Ом; 

· измерение емкости конденсаторов в диапазоне не
уже 1 пФ – 20 мкФ; 

· класс точности – не боле 2,5.  


	 
	Спираль-резистор С=1,5  
	1 ш. 
	U=4В, R=1,5±0,2 Ом Спираль-резистор служит нагревателем при выполнении работы по определению количества теплоты, выделяемого проводником с током. 

Прибор состоит из: - корпуса (пластик 

термостойкий) – спирали из нихромовой проволоки 

(d = 0,4 мм;) – проводов соединительных со штекерами. 

	1.5. Комплект демонстрационных приборов по оптике и квантовой физике  

	00000029
	Волновая оптика 
	1 н. 
	Набор входит в систему учебного оборудования L- микро и предназначен для демонстрации основных закономерностей, изучаемых по теме «Световые волны», знакомство с явлениями дисперсии, интерференции и дифракции. 

	00000030
	Геометрическая оптика 
	1 н. 
	Предназначен для демонстрации основных закономерностей, изучаемых по теме 

«Геометрическая оптика». Знакомство с явлениями 


	
	
	
	преломления света на границе раздела двух сред и работой оптических приборов. 

	00000031
	Комплект приборов для демонстрации свойств электромагнитных волн 
	1 к. 
	Комплект приборов предназначен для постановки демонстрационных опытов при изучения свойств электромагнитных волн. С его помощью можно демонстрировать отражение, преломление интерференцию и дифракцию и другие свойства. 

	 
	Набор светофильтров  
	1 н.  
	Предназначен для проведения демонстрационных опытов по оптике. Размер каждой пластины 50х50 мм.  


Оценка деятельности кабинета 
1. Самоанализ работа зав. кабинетом, самооценка.
  Математический кабинет используется для работы в 5 -9 классах всеми учителями –предметниками, так как в нашей школе не используется кабинетная система обучения. 

   Имеется расписание работы кабинета.

  На уроках использовали таблицы, имеющиеся в кабинете, раздаточный и дидактический материал. Неоценимую помощь в работе оказывают информационные технологии – электронные учебники.
   Кабинет готов для работы. В 2025 г. произведён косметический ремонт. Мебель находится в удовлетворительном состоянии. В кабинете производится ежедневная влажная уборка и 1 раз в месяц генеральная уборка. Ведётся контроль за исправностью мебели и технических средств. Своевременно производится ремонт инвентаря и оборудования кабинета.
      Выполнение санитарно – гигиенических норм способствует сохранению и укреплению здоровья учащихся.

 

План работы кабинета  на 2025-2026  учебный год

	№ п/п
	Что планируется
	Сроки
	Отметка об исполнении

	1
	Подготовка кабинета к новому учебному году
	Июль-август
	

	2
	Составление плана работы на год
	Сентябрь
	

	3
	Составление каталога учебно-методической литературы
	Сентябрь- Октябрь
	

	4
	Обновление дидактического материала в соответствие с программой
	В течение года
	

	5
	Проведение предметной недели
	По плану школы
	

	6
	Выпуск математических газет
	Предметная неделя
	

	7
	Оформление стендов: «Великие математики» , «Математика и практика»
	Ноябрь- Декабрь
	

	8
	Ремонт брошюр, пополнение индивидуальных карточек с заданиями для организации контрольных, практических и самостоятельных работ
	В течение года
	

	9
	Оформление стенда «Занимательная математика»


	Февраль
	

	10
	Подведение итогов работы кабинета
	Июнь
	


                             Перспективный план развития кабинета 

Учебный процесс:

Продолжить работу по накоплению:

1. Карточек – заданий:
· для дифференцированной работы с учащимися;
· для проведения самостоятельных  и практических работ;
· раздаточный материал для 5 – 9 классов;
2.   Размножить тесты для учащихся;

3.   Своевременно делать ремонт книг в кабинете;

4.   Вовлекать учащихся в творческие работы с целью использования их в учебном     

      процессе.

              5. Обновление заданий (в форме заданий  ГИА) для учащихся 9  классов.

              6. Создание компьютерных тестов по математике.

              7. Организовать исследовательскую работу учащихся. 

Внеклассная работа:

1. Разрабатывать и накапливать сценарии внеклассных мероприятий;                                                   выпускать стенгазету «Математическая шкатулка»;

2. Создать стенды:

«Математика и жизнь», «Из истории математики»
Методическая работа:

1. Корректировка календарно – тематических планов;

2. Посещение уроков учителей математики, анализ уроков, беседы;

3. Составление рабочей программы на основе Федерального компонента государственного стандарта образования и образовательной программы школы;

4. Разработка тестов.

Приобрести:

1. Комплект таблиц «Комбинаторика»

2. Комплект таблиц «Теория вероятностей и математическая статистика»

Инструкция

по охране труда при проведении лабораторных работ и лабораторного

практикума по физике.
1 Общие требования безопасности.

1.1 К проведению лабораторных работ и лабораторного практикума по физике

допускаются учащиеся с 7-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда,

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2 Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3 При проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по физике

возможно воздействие на учащихся, следующих опасных и вредных производственных факторов

-поражение электрическим током при работе с электроприборами;

-термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел;

-порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из

стекла;

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

1.4. Кабинет физики должен быть укомплектован медицинской аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с

Приложением 5 Правил для оказания первой помощи при травмах.

1.5. При проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по физике

соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств, пожаротушения первичных средств пожаротушения. Кабинет физики должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем углекислотным или порошковым, ящиком с песком и накидной из огнезащитной ткани.

1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю. При неисправности оборудования,

приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю.

1.7. В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок проведения

лабораторных работ и лабораторного практикума, правила личной гигиены,

содержать в чистоте рабочее место.

1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения лабораторной

работы или лабораторного практикума, а также безопасные приемы его выполнения.
2.2 Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы. Приборы и оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их падение и опрокидывание.

2.3. Проверить исправность оборудования, приборов, целостность лабораторной

посуды и приборов из стекла.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Точно выполнять все указания учителя при проведении лабораторной работы или лабораторного практикума, без его разрешения не выполнять самостоятельно никаких работ.

3.2. При работе со спиртовкой беречь одежду и волосы от воспламенения, не

зажигать одну спиртовку от другой, не извлекать из горящей спиртовки горелку с фитилем, не задувать пламя спиртовки ртом, а гасить его, накрывая специальным колпачком.

3.3. При нагревании жидкости в пробирке или колбе использовать специальные

держатели (штативы), отверстие пробирки или горлышко колбы не направлять на себя и на своих товарищей.

3.4. Во избежание ожогов, жидкость и другие физические тела нагревать не выше 60-70оС, не брать их незащищенными руками.

3.5. Соблюдать осторожность при обращении с приборами из стекла и лабораторной посудой, не бросать, не ронять и не ударять их.

3.6. Следить за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях, не

прикасаться и не наклоняться близко к вращающимся и движущимся частям

машин и механизмов.

3.7. При сборке электрической схемы использовать провода с наконечниками, без видимых повреждений изоляций, избегать пересечений проводов, источник тока подключать в последнюю очередь.

3.8. Собранную электрическую схему включать под напряжение только после

проверки ее учителем (преподавателем) или лаборантом.

3.9. Не прикасаться к находящимся под напряжением элементам электрической

цепи, к корпусам стационарного электрооборудования, к зажимам конденсаторов, не производить переключений в цепях до отключения источника тока.

3.10.Наличие напряжения в электрической цепи проверять только приборами.

3.11.Не допускать предельных нагрузок измерительных приборов.

Инструкция по правилам безопасности труда для учащихся

1.Будьте внимательны и дисциплинированны, точно выполняйте указания учителя.

2. Не приступайте к выполнению работы без разрешения учителя.

3. Размещайте приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте таким

образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание.

4. Перед выполнением работы внимательно изучите ее содержание и ход

выполнения.

5. Для предотвращения падения стеклянные сосуды (пробирки, колбы) при проведении опытов осторожно закрепляйте в лапке штатива.

6. При проведении опытов не допускайте предельных нагрузок измерительных

приборов. При работе с приборами из стекла соблюдайте особую осторожность.

Не вынимайте термометры из пробирок с затвердевшим веществом.

7. Следите за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях. Не

прикасайтесь и не наклоняйтесь (особенно с неубранными волосами) к

вращающимся частям машин.

8. При сборке экспериментальных установок используйте провода (с наконечниками и предохранительными чехлами) с прочной изоляцией без видимых повреждений.

9. При сборке электрической цепи избегайте пересечения проводов. Запрещается

пользоваться проводником с изношенной изоляцией и выключателем открытого

типа (при напряжении выше 42 V).

10.Источник тока и электрической цепи подключайте в последнюю очередь.

Собранную цепь включайте только после проверки и с разрешения учителя.

Наличие напряжения в цепи можно проверять только с помощью приборов или

указателей напряжения.

11.Не прикасайтесь к находящимся под напряжением элементам цепей, лишенным изоляции. Не производите пересоединения в цепях и смену предохранителей до отключении источника электропитания.

12.Следите за тем, чтобы во время работы случайно не коснуться вращающихся

частей электрических машин. Не производите пересоединения в электрических

цепях машин до полной остановки якоря или ротора машины.

13.Не прикасайтесь к корпуса стационарного электрооборудования, к зажимам

отключенных конденсаторов.

14.Пользуйтесь инструментами с изолирующими ручками.

15.По окончании работы отключите источник электропитания, после чего разберите электрическую цепь.

16.Не уходите с рабочего места без разрешения учителя.

17.Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся под

напряжением, немедленно отключите источник электропитания и сообщите об

этом учителю.

18.Для присоединения потребителей к сети пользуйтесь штепсельными соединениями.
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